城市水系维护资金（2027年水系沿线垃圾及绿废粉碎点运维服务）报价清单
注：本清单所列服务项目及服务内容为本次报价拟定的全部内容。报价单位应根据自身实际情况合理报价，报价应包含完成服务所需的一切费用。
	序号
	服务项目
	服务内容及要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	多功能装载机运维服务
	一、设备概况
[bookmark: OLE_LINK1]设备名称：多功能装载机（采购人自有设备）；
数量：4台；
主要规格参数：
1.排放标准：国四及以上；
2.额定功率：约81kW；
[bookmark: _GoBack]3.卸载高度：约4000mm；
4.属具：上四下五抓头、四合一铲斗各一具；
5.额定载量：约2000kg；
6.整机重量：约5000kg。
二、服务内容
多功能装载机设备维护保养综合服务，包括：
1.机械日常维保：包括油液与液位检查、泄漏检查、轮胎与紧固检查、润滑点保养等内容；
2.故障检修：包括设备故障诊断与排除、清洁作业（含清除铲斗及发动机舱、散热器表面的泥土与杂物，保持散热系统畅通等）、复查（再次检查有无新增泄漏或异响，紧固松动螺栓等）；
3.定期保养：包括更换前后桥齿轮油、更换液压系统工作油并清洗油箱滤油器、清洗检查制动加力器并更换制动液、更换液压油箱回油滤芯及柴油箱滤油器等；
4.燃油加注保障服务：供应商根据采购人作业计划、维保调试及现场作业的用油需求，提供国VI标准柴油的按需配送及现场加注服务。供应商负责加注全过程的安全、环保及质量责任。服务内容包括但不限于：用油需求响应与配送、现场加注、计量核验、单据归档、质量备查、应急供油保障等配套工作。服务用量包括柴油、机油，每日作业工时按4小时计，供应商应自行核算设备每日所需油量并纳入报价；
5.因公园运维管理实际需要，采购人临时交办的与本项服务内容相关的辅助性服务。
	天
	120
	
	

	2
	粉碎机运行维护
	一、设备概况
设备名称：电机版移动式综合破碎机及配套设备（以下简称"粉碎机"）；
数量：4台（采购人自有设备）。
规格：
（1）1台，规格如下：
1.产量：10-13t/h；
2.进料口尺寸：进口宽度约1000mm，进口高度约500mm，自动升口；
3.可破碎物料直径：约30mm；
4.出料尺寸：30-40mm；
5.主电机功率：约90kW；
6.输电机功率：约5.5kW；
7.辅电机功率：约7.5kW；
8.液压油泵电机功率：约4kW。
（2）3台，规格如下：
1.产量：5-8t/h；
2.进料口尺寸：进口宽度约540mm，进口高度约270mm，自动升口；
3.可破碎物料直径：约00mm；
4.出料木片尺寸：25-35mm；
5.主电机功率：约55kW；
6.输电机功率：约3kW；
7.辅电机功率：约5.5kW；
8.液压油泵电机功率：约3kW。
二、服务内容
粉碎机设备维护保养综合服务，包括：
1.机械日常维保：包括飞刀、底刀、螺栓、液压系统、动力系统、传动系统、电控系统等调试保养；
2.故障检修：包括紧固件检查（检查定刀与动刀固定螺丝、筛网架螺丝有无松动）、电气接头检查（检查电控箱内电气元件接头有无松动）、筛网清理（清理筛网网孔堵塞，确保透筛性良好）、链条传动保养（链条传动部位涂抹专用润滑油并调整松紧度）等；
3.定期保养：包括电机与电气保养（清理控制柜内粉尘，测试急停按钮和过载保护功能的有效性，检查电源线、插头有无磨损或老化）、皮带张力检查（对于皮带传动的机型，检查皮带张力，按压下沉量以10-15mm为宜，出现裂纹或老化立即更换，同时检查皮带轮/联轴器的同轴度）、刀片状态检查（检查刀片锋利度，出现钝化、缺口或磨损时应及时打磨或更换；更换刀片时，固定螺丝和垫片必须全部换新，并在螺纹上涂抹螺纹固定剂以防松动）、减速机润滑油检查（检查油位和油质，必要时补充或更换）；
4.因公园运维管理实际需要，采购人临时交办的与本项服务内容相关的辅助性服务。
	天
	120
	
	

	3
	绿废运输服务
	一、服务内容
1、为石家庄市城市水系园林中心管辖范围内的沿线区域及公园提供绿废运输服务。
2、因公园运维管理实际需要，采购人临时交办的与本项服务内容相关的辅助性服务。
二、服务范围
太平河沿线、环城水系沿线、民心河沿线、秀水公园、卧虎山公园、世纪公园、胜利公园、天山公园等区域，将沿线绿废垃圾运送至采购人指定的粉碎点。
三、服务要求
1.运力与车型适配：供应商须配备与各点位绿废产生量及道路条件相匹配的运输车辆。运输车辆具备后向倾倒式自卸功能，且卸车操作可在车外完成，以便在粉碎点快速卸料，减少滞留时间。供应商须至少配备3辆运输车辆满足日常运输需求。
2.车辆合规性与车况：所有运输车辆须满足GB18565-2016《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》的基本要求，证照齐全、保险有效。车辆须为密闭式或配备可靠覆盖装置的车型，车厢无破损、无渗漏，确保运输全程不发生枝叶飘散、泥水滴漏或扬尘外溢。
3.备用运力保障：在车辆故障、保养或临时增量时，须及时调配备用车辆，不得因运力短缺导致绿废在收集点积压超过规定时限。
4.驾驶与装卸人员：驾驶员须持与车型相符的有效驾驶证，驾龄原则上不低于5年，熟悉石家庄市区及水系沿线道路状况。每车须配备专职或明确的装卸配合人员，负责收集点的装车码放与粉碎点的卸料清理；装卸人员应了解绿废的基本分类（树枝、落叶、水草等不宜过度混装，以免影响后续粉碎效率）。
5.收集响应机制：供应商应建立主动巡查与响应相结合的收集机制，对太平河、民心河、环城水系沿线及各大公园的绿废暂存点，按固定频次主动巡查；遇修剪作业集中期或季节性落叶高峰期，须增加收集频次，确保暂存点不出现长时间堆积或满溢。清运应做到日产日清，收集点地面遗留的散枝、碎叶、泥土须同步清扫干净，保持点位整洁。
6.安全责任归属：供应商须对装车、运输、卸料全过程中的作业安全负全部责任。运输途中因捆扎不牢、覆盖不严导致的遗撒、扬尘，或因车辆状况、驾驶行为引发的交通事故，其责任及费用均由供应商承担。供应商应为作业人员购买相应的意外伤害保险，并定期开展安全培训。
7.环保合规底线：严禁将绿废垃圾运往非指定地点倾倒、填埋或焚烧。运输车辆须随车携带或能够提供粉碎点签收凭证，作为绿废合规交付的证明。对于可能混入的病虫枝叶，应按采购人要求单独收集运输，不得与常规绿废混装，防止有害生物随运输环节扩散。
	天
	120
	
	

	4
	降尘服务
	一、服务内容
1、为粉碎点提供降尘服务。
2、因公园运维管理实际需要，采购人临时交办的与本项服务内容相关的辅助性服务。。
二、服务要求
1.供应商须自行配备喷雾降尘洒水车配合粉碎点降尘作业。供应商须至少配备1辆降尘车辆满足作业需求。
2.车辆要求：车辆应同时具备低压洒水和高压喷雾两种作业模式，以适应粉碎点不同环节的降尘需要。低压洒水用于粉碎作业区地面湿润和道路降尘，高压喷雾（雾炮或高压喷头）用于粉碎进料口、出料口及物料装卸落差处的空中粉尘压制。车辆应证照齐全、车况良好，排放标准满足石家庄市现行环保准入要求。
3.粉碎与降尘同步：粉碎作业属于典型的产尘工序。降尘作业的基本模式为"先淋湿、后粉碎，边粉碎边喷雾"：粉碎作业开始前，先对设备周边地面和待粉碎物料进行预湿；粉碎过程中，喷雾装置持续对准产尘点作业，不得出现"设备在粉碎、降尘已停止"的空档。
4.人员要求：供应商须自行配备车辆驾驶员及操作人员。驾驶员须持与车型相符的有效驾驶证，驾龄原则上不低于5年。每车须配备至少1名熟练操作人员。
	天
	120
	
	

	5
	粉碎点现场服务人员
	粉碎点现场服务人员配置及要求：
1.多功能装载机司机2名：具备相应驾驶证，驾龄三年以上，年龄不超过60周岁，身体健康，能够熟练操作多功能装载机进行绿废收集、装载等作业。
2.设备操作员2名：熟悉粉碎机结构原理及绿废物料特性，能够规范操作设备、进行日常保养、判断常见异常、处置堵塞和卡料等突发情况。上岗前须完成岗位级实操培训（培训内容须覆盖粉碎机结构原理、安全联锁装置、急停操作、堵塞清理规程及绿废物料特性等），经理论考试与实操考核双合格后方可独立上岗。培训由供应商负责组织实施。
3.现场负责人1名：具备工程类中级及以上职称，熟悉现场人材机协调管理，兼安全管理职责，负责粉碎点现场作业的组织协调、安全监督及应急处理。
4.壮工2名：年龄不超过60周岁，身体健康，能够熟练掌握清理出料输送机下方物料及理顺物料进入破碎机方向等辅助作业。
注：以上现场服务人员均由供应商自行配备，相关人员的人身安全、劳动报酬及社会保险（五险）等均由供应商负责。
	月
	2*6
	
	

	
	
	
	月
	2*6
	
	

	
	
	
	月
	6
	
	

	
	
	
	月
	2*6
	
	

	5
	垃圾清运
	一、服务内容
1.为石家庄市城市水系园林中心管辖范围内的沿线区域及公园提供生活垃圾的装载、运输及合规处置服务。
2.因工作实际需要，采购人临时交办的与本项服务内容相关的辅助性服务。
二、服务范围
太平河沿线、环城水系沿线、民心河沿线、秀水公园、卧虎山公园、世纪公园、胜利公园、天山公园等所管辖区域
三、服务要求
1.供应商须保质、保量、按时完成全部清运服务，清运垃圾必须运送至经城市管理部门批准的垃圾处置场所，按照国家及河北省环保规范进行无害化处置；严禁随意倾倒、丢弃垃圾。若因供应商违规倾倒造成采购人被行政主管部门处罚或向第三方承担赔偿责任的，全部罚款、赔偿金及采购人因此支出的所有维权费用均由供应商全额承担。
2.供应商自行配备垃圾运输车辆，垃圾装车完成后，供应商须使用密闭式篷布完全覆盖并捆扎牢固，确保运输途中无垃圾抛洒、滴漏、遗撒。清运车辆须为密闭式专用车辆，车况良好、车容整洁。清运途中发生落渣、漏料、污水渗漏的，供应商须在接到通知后30分钟内抵达现场清理污染路面、场地，恢复整洁。
3.供应商未按约定时限完成清运作业的，采购人通知整改后，供应商须立即安排工作人员抵达现场核查处置，及时完成清运。
4.清运作业过程中，供应商车辆、人员造成采购人园区设施、市政公共设施损坏的，供应商按设施实际购置、维修价格全额赔偿。
5.供应商须无条件接受采购人日常巡查、突击检查及各类整改指令，按要求限时整改到位。
6.供应商固定专人对接采购人，常态化巡查各点位清运情况，及时收集、响应采购人提出的各类服务反馈。
7.供应商作业全过程落实安全生产管理，遵守采购人场内安全管理制度，规范安全行车；严禁作业人员酒后上岗。供应商人员、车辆在清运作业期间发生人身伤害、财产损失等全部安全事故，责任、赔偿费用均由供应商自行承担，采购人不承担任何连带责任。
8.供应商应按照《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》的要求，对垃圾进行分类收集、分类运输，不得将已分类垃圾混装混运。
9.供应商须为作业人员购买工伤保险和意外伤害保险，为清运车辆购买交强险和商业险，并在合同签订时提供相关保险凭证。
	立方米
	45609
	
	

	6
	厕所化粪池清理
	一、服务内容
1、石家庄市城市水系园林中心管辖范围内的沿线区域及公园提供化粪池的清掏、运输及无害化处理服务，包括清掏后的现场消毒、除臭及环境卫生恢复。
2、因工作实际需要，采购人临时交办的与本项服务内容相关的辅助性服务。
二、服务范围
太平河沿线、环城水系沿线、民心河沿线、秀水公园、卧虎山公园、世纪公园、胜利公园、天山公园等所管辖区域
三、服务要求
1.供应商须保质、保量、按时完成全部清运服务，清掏出的粪污不得随意排放，必须运送至指定的污水处理厂、粪便处理厂或无害化处理机构进行合规处置。严禁将粪污排入雨水管网、河道、荒地或非指定地点。若因供应商违规倾倒造成采购人被行政主管部门处罚、第三方索赔的，全部罚款、赔偿款项、维权成本均由供应商全额承担。
2.化粪池粪渣、粪水必须使用全密闭的专用吸污车或罐式运输车，严禁使用敞开式罐体或普通货车加装简易罐体。车辆应具备防渗漏、防遗撒、防异味扩散的功能，罐体需定期检测密封性与耐腐蚀性。车容应保持整洁，罐体外部无粪迹污物，吸（出）粪口无污垢、无明显臭味逸散。
3.供应商未按约定时限完成清运作业的，采购人通知整改后，供应商须立即安排工作人员抵达现场核查处置，及时完成清运。
4.清运作业过程中，供应商车辆、人员造成采购人园区设施、市政公共设施损坏的，供应商按设施实际购置、维修价格全额赔偿。
5.供应商须无条件接受采购人日常巡查、突击检查及各类整改指令，按要求限时整改到位。
6.供应商固定专人对接采购人，常态化巡查各点位清运情况，及时收集、响应采购人提出的各类服务反馈。
7.供应商作业全过程落实安全生产管理，遵守采购人场内安全管理制度，规范安全行车；严禁作业人员酒后上岗。供应商人员、车辆在清运作业期间发生人身伤害、财产损失等全部安全事故，责任、赔偿费用均由供应商自行承担，采购人不承担任何连带责任。
8.供应商须为作业人员购买工伤保险和意外伤害保险，为清运车辆购买交强险和商业险，并在合同签订时提供相关保险凭证。
	车次（6方/车）
	1262
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		合计
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×ÔÓÐÉè±¸£©£»

ÊýÁ¿£º

4

Ì¨£»

Ö÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý£º

1.

ÅÅ·Å±ê×¼£º¹úËÄ¼°ÒÔÉÏ£»

2.

¶î¶¨¹¦ÂÊ£º

Ô¼

81kW

£»

3.

Ð¶ÔØ¸ß¶È£º

Ô¼

4000mm

£»

4.

Êô¾ß£ºÉÏËÄÏÂÎå×¥Í·¡¢ËÄºÏÒ»²ù¶·¸÷Ò»¾ß£»

5.

¶î¶¨ÔØÁ¿£ºÔ¼

2000kg

£»

6.

Õû»úÖØÁ¿£º

Ô¼

5

000kg

¡£

¶þ¡¢·þÎñÄÚÈÝ

¶à¹¦ÄÜ×°ÔØ»úÉè±¸Î¬»¤±£Ñø×ÛºÏ·þÎñ£¬°üÀ¨£º

1.

»úÐµÈÕ³£Î¬±££º°üÀ¨ÓÍÒºÓëÒºÎ»¼ì²é¡¢Ð¹Â©¼ì²é¡¢ÂÖÌ¥Óë½ô¹Ì¼ì²é¡¢Èó»¬µã±£ÑøµÈÄÚÈÝ£»

2.

¹ÊÕÏ¼ìÐÞ£º°üÀ¨Éè±¸¹ÊÕÏÕï¶ÏÓëÅÅ³ý¡¢Çå½à×÷Òµ£¨º¬Çå³ý²ù¶·¼°·¢¶¯»ú²Õ¡¢É¢ÈÈÆ÷±íÃæµÄ

ÄàÍÁÓëÔÓÎï£¬±£³ÖÉ¢ÈÈÏµÍ³³©Í¨µÈ£©¡¢¸´²é£¨ÔÙ´Î¼ì²éÓÐÎÞÐÂÔöÐ¹Â©»òÒìÏì£¬½ô¹ÌËÉ¶¯ÂÝ

Ë¨µÈ£©£»

3.

¶¨ÆÚ±£Ñø£º°üÀ¨¸ü»»Ç°ºóÇÅ³ÝÂÖÓÍ¡¢¸ü»»ÒºÑ¹ÏµÍ³¹¤×÷ÓÍ²¢ÇåÏ´ÓÍÏäÂËÓÍÆ÷¡¢ÇåÏ´¼ì²éÖÆ

¶¯¼ÓÁ¦Æ÷²¢¸ü»»ÖÆ¶¯Òº¡¢¸ü»»ÒºÑ¹ÓÍÏä»ØÓÍÂËÐ¾¼°²ñÓÍÏäÂËÓÍÆ÷µÈ£»

4.

È¼ÓÍ¼Ó×¢±£ÕÏ·þÎñ£º

¹©Ó¦ÉÌ

¸ù¾Ý²É¹ºÈË×÷Òµ¼Æ»®¡¢Î¬±£µ÷ÊÔ¼°ÏÖ³¡×÷ÒµµÄÓÃÓÍÐèÇó£¬Ìá¹©

¹ú

VI

±ê×¼²ñÓÍµÄ°´ÐèÅäËÍ¼°ÏÖ³¡¼Ó×¢·þÎñ¡£

¹©Ó¦ÉÌ

¸ºÔð¼Ó×¢È«¹ý³ÌµÄ°²È«¡¢»·±£¼°ÖÊÁ¿Ôð

ÈÎ¡£·þÎñÄÚÈÝ°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚ£ºÓÃÓÍÐèÇóÏìÓ¦ÓëÅäËÍ¡¢ÏÖ³¡¼Ó×¢¡¢¼ÆÁ¿ºËÑé¡¢µ¥¾Ý¹éµµ¡¢ÖÊ

Á¿±¸²é¡¢Ó¦¼±¹©ÓÍ±£ÕÏµÈÅäÌ×¹¤×÷¡£·þÎñÓÃÁ¿°üÀ¨²ñÓÍ¡¢»úÓÍ£¬Ã¿ÈÕ×÷Òµ¹¤Ê±°´

4

Ð¡Ê±¼Æ£¬

¹©Ó¦ÉÌ

Ó¦×ÔÐÐºËËãÉè±¸Ã¿ÈÕËùÐèÓÍÁ¿²¢ÄÉÈë±¨¼Û£»

5.

Òò¹«Ô°ÔËÎ¬¹ÜÀíÊµ¼ÊÐèÒª£¬²É¹ºÈËÁÙÊ±½»°ìµÄÓë±¾Ïî·þÎñÄÚÈÝÏà¹ØµÄ¸¨ÖúÐÔ·þÎñ

¡£

Ìì

120

