石家庄市园林局洗扫车充电桩购置项目

比选报名登记表

	企业名称
	联系人及电话
	递交材料时间及方式

	
	
	


比选供应商承诺书
石家庄市园林局：

我公司参加 石家庄市园林局洗扫车充电桩购置项目 比选活动，并承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。
我公司保证承诺的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受比选申请被拒绝，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明！

供应商名称（盖公章）

年月日

石家庄市园林局洗扫车充电桩购置项目

报价单

	项目

内容
	主要技术参数
	数量
	单价
（元）

	240kw
充电桩
	
1.输入电压：380VAC±15%（A、B、C、N、PE）
2.交流输入频率：45～55Hz  
3.输入电流：≤365A
4.最大效率：≥95%
5.输出电压：200～1000V  DC  
6.整机输出电流范围：3～500A  
7.单枪输出电流范围：3～250A  
8.电压输出范围：200～1000V  
9.最大输出功率：240kW  
10.输出模式：单枪满功率,双枪80+160kw
11.保护功能：输入过压、输入欠压、输出过压、输出短路、绝缘接地、电池反接、急停等  
12.冷却方式：强迫风冷  
13.充电枪数量：2只  
14.噪声：≤65dB  
15.稳压精度：≤±0.5%  
16.稳流精度：≤±0.5%  
17.功率因数：≥99% (50%负载以上)  
18.谐波含量THD：≤5%(50%负载以上)
19.显示方式：≥7寸触摸屏
20.充电方式：刷卡、密码、扫码
21.充电模式：时间模式、电量模式、金额模式、自动充满、功率模式、预约模式
22.联网方式：4G、以太网
23.枪线长度：≥5m
24.充电桩基础铺设及安装调试；每台充电桩包含30米专用电缆接至配电柜，绿地开挖20米线沟，铺设电缆进行回填
	2台
	

	合计：     元（大写：       ）

	报价包含充电桩整体费用及电缆、基础铺设、税费、运输费、安装费等涉及本项目所有费用。


